**Дефект 1. High**

* **Summary:**  При рисовании по дереву ломается грифель
* **Description:** При рисовании под прямым углом по дереву ломается заточенный конец грифеля
* **Steps to Reproduce**:

1. Заточить карандаш.
2. Установить карандаш перпендикулярно к поверхности из дерева.
3. Начать рисовать что-либо

* **Actual Results**: Ломается заточенный конец карандаша
* **Expected Results**: Грифель не ломается, оставляя след на дереве
* **Environment:**

Поверхность для рисования: деревянная, ничем не обработана  
Карандаш заточен до остроты.

* **Severity and Priority:** High

**Дефект 2. Medium**

* **Summary:**  Ластик не стирает следы от других карандашей
* **Description:** Ластик не стирает следы с бумаги оставленные карандашами другой фирмы
* **Steps to Reproduce**:

1. Написать что-нибудь карандашом другой фирмы на белой бумаге.
2. Попытаться стереть ластиком написанное.

* **Actual Results**: Карандаш ничего не стирает
* **Expected Results**: Карандаш стирает следы
* **Environment:**

Сухая белая бумага плотностью 80 гр.м

Сухая поверхность ластика

* **Severity and Priority:** Medium

**Дефект 3. Low**

* **Summary:**  Неверная маркировка плотности на корпусе
* **Description:** На корпусе неверно указаны единицы измерения плотности карандаша
* **Steps to Reproduce**:

1. Посмотреть маркировку плотности на карандаше.
2. Посмотреть маркировку для плотности в ТЗ.

* **Actual Results**: Плотность: 7б
* **Expected Results**: Плонтость: 8б
* **Environment: -**
* **Severity and Priority:** low